**ANEXO I**

**CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y FORMATO DE AVISO P****ARA PREVENIR** **CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO**

1. CARACTERÍSTICAS:

Colores, gráficos y leyenda según formato adjunto, el cual podrá ser descargado de la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN.

1. MEDIDA MÍNIMA:

* Ancho 297 x alto 420 mm (A3).
* Las medidas consignadas son las mínimas sugeridas.

1. MATERIAL:

* Autoadhesivo

1. UBICACIÓN:

**4.1 Para el caso de los vehículos de transporte terrestre de ámbito nacional y regional**

El aviso puede colocarse en los siguientes lugares:

-Vidrio de la ventana opuesta a la puerta de servicio de visibilidad al ingresar al vehículo

-Panel posterior que separa la cabina del conductor con el habitáculo de pasajero.

- De no contar con estos espacios se ubicará en el lugar de mayor visibilidad en el vehículo.

**4.2 Para el caso de los terminales de transporte terrestre de ámbito nacional y regional**

El aviso puede colocarse en los siguientes lugares:

-Zona donde venden los boletos o la zona de espera o la zona de embarque siempre y cuando tengan la mayor visibilidad por los pasajeros.

1. CANTIDAD:

Establecer el pegado de un aviso por vehículo de transporte terrestre de ámbito nacional y regional y por cada terminal de transporte terrestre de ámbito nacional o regional, asegurándose que estos sean visibles para todos los usuarios desde cualquier lugar de ubicación.

**FORMATO DEL AVISO**

