{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["ENERGIA","CONEXION","REP_MTTO","COR_RECONEX","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ENERGIA","index":0,"n_rows":150,"n_cols":30,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[2,0,2,5],[147,7,147,12],[147,13,147,18]]}
["PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD (NO INCLUYE IGV)"]
["2022-08-04",{"$nulls":14},"VIGENTE A PARTIR DEL DIA 04-08-2022"]
["SISTEMA ELECTRICO",{"$nulls":6},"Cusco","Valle Sagrado 1","Valle Sagrado 2","Valle Sagrado 3","Sicuani","Sicuani Rural","Combapata-Chumbivilcas","Yauri","La Convención Macupicchu","La Convención Rural","Abancay","Abancay Rural-Chuquibambilla-Chacapuente","Andahuyalas","Puerto Maldonado","Puerto Maldonad Rural, Iñapari, Iberia","Mazuco","SER-Apurimac y Valle Sagrado","SER-Valle Vilcanota","SER-Quispicanchis","SER-Espinar","SER-Iberia","SER-Machupicchu","SER-Mazuco"]
[]
["MEDIA TENSION",{"$nulls":5},"UNIDAD",{"$nulls":10},"TARIFA"]
["MT2","Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",34.29,34.159999999999997,34.29,34.159999999999997,34.799999999999997,34.799999999999997,34.799999999999997,35.200000000000003,33.229999999999997,33.229999999999997,34.159999999999997,34.159999999999997,34.159999999999997,37.130000000000003,37.130000000000003,34.5,34.159999999999997,34.799999999999997,34.29,35.200000000000003,37.130000000000003,33.229999999999997,34.5]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",28.48,28.4,28.48,28.4,28.88,28.88,28.88,29.29,27.73,27.73,28.4,28.4,28.4,28.87,28.87,28.32,28.4,28.88,28.48,29.29,28.87,27.73,28.32]
[null,"Cargo por Potencia Activa de Generación en HP",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994,70.709999999999994]
[null,"Cargo por Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HP",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89,22.89]
[null,"Cargo por Exceso de Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HFP",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42,23.42]
[null,"Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kVar.h",5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12]
["MT3","Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",34.29,34.159999999999997,34.29,34.159999999999997,34.799999999999997,34.799999999999997,34.799999999999997,35.200000000000003,33.229999999999997,33.229999999999997,34.159999999999997,34.159999999999997,34.159999999999997,37.130000000000003,37.130000000000003,34.5,34.159999999999997,34.799999999999997,34.29,35.200000000000003,37.130000000000003,33.229999999999997,34.5]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",28.48,28.4,28.48,28.4,28.88,28.88,28.88,29.29,27.73,27.73,28.4,28.4,28.4,28.87,28.87,28.32,28.4,28.88,28.48,29.29,28.87,27.73,28.32]
[null,"Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:",{"$nulls":4}," "]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23]
[null,"Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:"]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1]
[null,"Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kVar.h",5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12]
["MT4","Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"Cargo por Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",29.91,29.81,29.91,29.81,30.33,30.33,30.33,30.74,29.08,29.08,29.81,29.81,29.81,30.89,30.89,29.83,29.81,30.33,29.91,30.74,30.89,29.08,29.83]
[null,"Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:",{"$nulls":4}," "]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993,64.569999999999993]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23,41.23]
[null,"Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:"]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5,24.5]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1,24.1]
[null,"Cargo por Energía Reactiva que Exceda el 30% del total de la Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kVar.h",5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12]
["BAJA TENSION"]
["BT2","Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28,14.28]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",37.21,37.06,37.21,37.06,37.75,37.75,37.75,38.19,36.06,36.06,37.06,37.06,37.06,40.29,40.29,37.44,37.06,37.75,37.21,38.19,40.29,36.06,37.44]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",30.9,30.82,30.9,30.82,31.33,31.33,31.33,31.78,30.09,30.09,30.82,30.82,30.82,31.32,31.32,30.74,30.82,31.33,30.9,31.78,31.32,30.09,30.74]
[null,"Cargo por Potencia Activa de Generación en HP",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17,73.17]
[null,"Cargo por Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HP",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34,106.34]
[null,"Cargo por Exceso de Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HFP",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23,78.23]
[null,"Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kVar.h",5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12]
["BT3","Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",37.21,37.06,37.21,37.06,37.75,37.75,37.75,38.19,36.06,36.06,37.06,37.06,37.06,40.29,40.29,37.44,37.06,37.75,37.21,38.19,40.29,36.06,37.44]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",30.9,30.82,30.9,30.82,31.33,31.33,31.33,31.78,30.09,30.09,30.82,30.82,30.82,31.32,31.32,30.74,30.82,31.33,30.9,31.78,31.32,30.09,30.74]
[null,"Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:",{"$nulls":4}," "]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62]
[null,"Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:"]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41]
[null,"Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kVar.h",5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12]
["BT4","Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"Cargo por Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",32.450000000000003,32.35,32.450000000000003,32.35,32.909999999999997,32.909999999999997,32.909999999999997,33.36,31.54,31.54,32.35,32.35,32.35,33.53,33.53,32.369999999999997,32.35,32.909999999999997,32.450000000000003,33.36,33.53,31.54,32.369999999999997]
[null,"Cargo por Potencia Activa de Generación para Usuarios:",{"$nulls":4}," "]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55,51.55]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62,49.62]
[null,"Cargo por Potencia Activa por uso de resdes de Distribución para Usuarios:"]
[null,"           Presentes en Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3,103.3]
[null,"           Presentes Fuera de Punta",{"$nulls":4},"S/./kW-mes",100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41,100.41]
[null,"Cargo por Energía Reactiva que Exceda el 30% del total de la Energía Activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kVar.h",5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12,5.12]
["BT5A","a) Usuarios con demanda maximia mensuakl de hasta 20KW en HP y HFP"]
[null,"Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",237.08,236.94,237.08,236.94,237.63,237.63,237.63,238.07,235.94,235.94,236.94,236.94,236.94,240.17,240.17,237.32,236.94,237.63,237.08,238.07,240.17,235.94,237.32]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",30.9,30.82,30.9,30.82,31.33,31.33,31.33,31.78,30.09,30.09,30.82,30.82,30.82,31.32,31.32,30.74,30.82,31.33,30.9,31.78,31.32,30.09,30.74]
[null,"Cargo por Exceso de Potencia en HFP",{"$nulls":4},"S/.kW-mes",96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64]
[null,"b) Usuarios con demanda maximia mensuakl de hasta 20KW en HP y 50KW en HFP"]
[null,"Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",281.25,281.10000000000002,281.25,281.10000000000002,281.77999999999997,281.77999999999997,281.77999999999997,282.23,280.10000000000002,280.10000000000002,281.10000000000002,281.10000000000002,281.10000000000002,284.33,284.33,281.48,281.10000000000002,281.77999999999997,281.25,282.23,284.33,280.10000000000002,281.48]
[null,"Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",30.9,30.82,30.9,30.82,31.33,31.33,31.33,31.78,30.09,30.09,30.82,30.82,30.82,31.32,31.32,30.74,30.82,31.33,30.9,31.78,31.32,30.09,30.74]
[null,"Cargo por Exceso de Potencia en HFP",{"$nulls":4},"S/.kW-mes",96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64,96.64]
["BT5B","a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes"]
[null,"0-30 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41]
[null,"           Cargo por energía activa",null,null,"   ",null,"ctm.S/./kW.h",59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97]
[null,"31-100 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41]
[null,"           Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh",{"$nulls":4},"S/./mes",17.98,11.99,11.99,11.99,17.98,11.99,11.99,11.99,17.98,11.99,17.98,11.99,11.99,17.98,11.99,17.98,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99]
[null,"           Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007]
[null,"b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85]
[null,"c) No Residencial"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",87.97,87.87,87.97,87.87,88.43,88.43,88.43,88.87,87.07,87.07,87.87,87.87,87.87,89.04,89.04,87.9,87.87,88.43,87.97,88.87,89.04,87.07,87.9]
["BT5C-AP","           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23,5.23]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",86.51,86.41,86.51,86.41,86.95,86.95,86.95,87.37,85.65,85.65,86.41,86.41,86.41,87.53,87.53,86.44,86.41,86.95,86.51,87.37,87.53,85.65,86.44]
["BT5D","a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes"]
[null,"0-30 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",44.82,29.84,29.88,29.84,45.14,30.09,30.09,30.29,44.22,29.48,44.75,29.84,29.84,45.55,30.37,44.78,29.84,30.09,29.88,30.29,30.37,29.48,29.85]
[null,"31-100 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual ",{"$nulls":4},"S/./mes",4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41,4.41]
[null,"           Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh",{"$nulls":4},"S/./mes",13.45,8.9499999999999993,8.9600000000000009,8.9499999999999993,13.54,9.0299999999999994,9.0299999999999994,9.09,13.27,8.84,13.43,8.9499999999999993,8.9499999999999993,13.66,9.11,13.43,8.9499999999999993,9.0299999999999994,8.9600000000000009,9.09,9.11,8.84,8.9600000000000009]
[null,"           Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",59.76,59.67,59.76,59.67,60.18,60.18,60.18,60.58,58.96,58.96,59.67,59.67,59.67,60.73,60.73,59.7,59.67,60.18,59.76,60.58,60.73,58.96,59.7]
[null,"b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",62.69,62.59,62.69,62.59,63.13,63.13,63.13,63.55,61.85,61.85,62.59,62.59,62.59,63.71,63.71,62.63,62.59,63.13,62.69,63.55,63.71,61.85,62.63]
[null,"c)  No Residencial"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",62.69,62.59,62.69,62.59,63.13,63.13,63.13,63.55,61.85,61.85,62.59,62.59,62.59,63.71,63.71,62.63,62.59,63.13,62.69,63.55,63.71,61.85,62.63]
["BT6","Cargo Fijo Mensual - Lectura Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63,4.63]
[null,"Cargo por Potencia",{"$nulls":4},"cent. S/./W",33.25,33.21,33.25,33.21,33.43,33.43,33.43,33.6,32.909999999999997,32.909999999999997,33.21,33.21,33.21,33.659999999999997,33.659999999999997,33.22,33.21,33.43,33.25,33.6,33.659999999999997,32.909999999999997,33.22]
["BT7","a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes"]
[null,"0-30 kWh"]
[null,"           Cargo Comercial del Servicio Prepago",{"$nulls":4},"S/./mes",3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97]
[null,"31-100 kWh"]
[null,"           Cargo Comercial del Servicio Prepago",{"$nulls":4},"S/./mes",3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54,3.54]
[null,"           Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh",{"$nulls":4},"S/./mes",17.98,11.99,11.99,11.99,17.98,11.99,11.99,11.99,17.98,11.99,17.98,11.99,11.99,17.98,11.99,17.98,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99]
[null,"           Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007]
[null,"b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes"]
[null,"           Cargo Comercial del Servicio Prepago",{"$nulls":4},"S/./mes",3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85]
[null,"c)  No Residencial"]
[null,"           Cargo Comercial del Servicio Prepago",{"$nulls":4},"S/./mes",3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",86.68,86.57,86.68,86.57,87.13,87.13,87.13,87.57,85.79,85.79,86.57,86.57,86.57,87.74,87.74,86.61,86.57,87.13,86.68,87.57,87.74,85.79,86.61]
["BT5E","a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes"]
[null,"0-30 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97]
[null,"31-100 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual ",{"$nulls":4},"S/./mes",2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77,2.77]
[null,"           Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh",{"$nulls":4},"S/./mes",17.98,11.99,11.99,11.99,17.98,11.99,11.99,11.99,17.98,11.99,17.98,11.99,11.99,17.98,11.99,17.98,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99,11.99]
[null,"           Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007]
[null,"b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85]
[null,"c)  No Residencial"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91,2.91]
[null,"           Cargo por energía activa",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",87.95,87.84,87.95,87.84,88.41,88.41,88.41,88.85,87.05,87.05,87.84,87.84,87.84,89.02,89.02,87.87,87.84,88.41,87.95,88.85,89.02,87.05,87.87]
["BT5F","a) Residencial con consumo menor o iguales a 100 kW.h por mes"]
[null,"0-30 kWh"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47]
[null,"           Cargo por energía activa en horas de punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97]
[null,"           Cargo por energía activa en horas fuera de punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",45.61,30.37,30.41,30.37,45.92,30.62,30.62,30.83,45.02,30.02,45.55,30.37,30.37,45.92,30.61,45.49,30.37,30.62,30.41,30.83,30.61,30.02,30.33]
[null,"31-100 kWh"]
[null,"         Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47,4.47]
[null,"         Cargo por energía activa Hora Punta-Primeros 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,59.95,39.97,59.95,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97,39.97]
[null,"         Cargo por energía activa Fuera de Punta-Primeros 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",45.61,30.37,30.41,30.37,45.92,30.62,30.62,30.83,45.02,30.02,45.55,30.37,30.37,45.92,30.61,45.49,30.37,30.62,30.41,30.83,30.61,30.02,30.33]
[null,"         Cargo por energía activa Hora Punta-Exceso de 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007,79.930000000000007]
[null,"         Cargo por energía activa Fuera de Punta-Exceso de 30 kWh",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",60.81,60.73,60.81,60.73,61.23,61.23,61.23,61.65,60.03,60.03,60.73,60.73,60.73,61.22,61.22,60.65,60.73,61.23,60.81,61.65,61.22,60.03,60.65]
[null,"b) Residencial con consumo mayor 100 kW.h por mes"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual",{"$nulls":4},"S/./mes",4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004,4.6900000000000004]
[null,"           Cargo por energía activa en horas de punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85,83.85]
[null,"           Cargo por energía activa en horas fuera de punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",63.79,63.71,63.79,63.71,64.23,64.23,64.23,64.67,62.97,62.97,63.71,63.71,63.71,64.22,64.22,63.62,63.71,64.23,63.79,64.67,64.22,62.97,63.62]
[null,"c) No Residencial"]
[null,"           Cargo Fijo Mensual ",{"$nulls":4},"S/./mes",13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09,13.09]
[null,"           Cargo por energía activa en horas de punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",134.9,134.75,134.9,134.75,135.44999999999999,135.44999999999999,135.44999999999999,135.88999999999999,133.76,133.76,134.75,134.75,134.75,137.99,137.99,135.13,134.75,135.44999999999999,134.9,135.88999999999999,137.99,133.76,135.13]
[null,"           Cargo por energía activa en horas fuera de punta",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",63.79,63.71,63.79,63.71,64.23,64.23,64.23,64.67,62.97,62.97,63.71,63.71,63.71,64.22,64.22,63.62,63.71,64.23,63.79,64.67,64.22,62.97,63.62]
["BT8","SUMINISTROS RURALES CON CELDAS FOTOVOLTAICAS (Sierra)",{"$nulls":5},"Inversion 100% Estado",{"$nulls":5},"Inversion 100% Empresa",{"$nulls":5},"  "]
[null,"Tipo de Módulo",{"$nulls":5},"BT8-070","BT8-100","BT8-160","BT8-240","BT8-320","BT8-050-Pre","BT8-070","BT8-100","BT8-160","BT8-240","BT8-320","BT8-050-Pre"]
[null,"Cargo Fijo Equivalente por Energia Promedio",{"$nulls":4},"ctm.S/./kW.h",99.15,85.65,61.93,54.03,84.26,128.38,161.91,138.63,101.2,90.06,141.21,169.88]

{"sheet":"CONEXION","index":1,"n_rows":131,"n_cols":11,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[129,1,129,7],[109,3,109,4],[113,2,113,4],[115,0,115,1],[116,5,116,7],[128,1,128,7],[122,1,122,4],[114,0,114,1],[14,0,26,0],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[40,3,40,4],[62,3,62,4],[67,5,67,6],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[68,5,68,6],[115,5,115,7],[108,3,108,4],[112,5,112,7],[119,1,119,4],[110,5,110,7],[107,5,107,7],[109,5,109,7],[87,0,87,1],[87,3,87,4],[93,3,93,4],[92,3,92,4],[78,0,78,4],[4,5,4,6],[3,5,3,6],[32,5,32,6],[51,5,51,6],[49,5,49,6],[14,5,14,6],[22,5,22,6],[23,5,23,6],[9,5,9,6],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[42,5,42,6],[92,5,92,7],[66,5,66,6],[24,3,24,4],[41,5,41,6],[24,5,24,6],[49,3,49,4],[87,5,87,7],[6,5,6,6],[10,5,10,6],[34,5,34,6],[43,5,43,6],[3,3,3,4],[11,5,11,6],[12,5,12,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[31,3,31,4],[5,5,5,6],[8,5,8,6],[35,5,35,6],[17,5,17,6],[18,5,18,6],[51,3,51,4],[63,5,63,6],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[88,5,88,7],[89,5,89,7],[90,5,90,7],[93,5,93,7],[95,5,95,7],[7,5,7,6],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[62,5,62,6],[65,5,65,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6],[21,5,21,6],[47,5,47,6],[64,5,64,6],[48,5,48,6],[44,5,44,6],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[40,5,40,6],[97,5,97,7],[96,5,96,7],[108,5,108,7],[91,5,91,7],[94,5,94,7],[105,3,105,4],[100,5,100,7],[104,3,104,4],[104,5,104,7],[101,3,101,4],[100,3,100,4],[99,5,99,7],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[101,5,101,7],[102,5,102,7],[103,5,103,7],[1,0,1,8],[4,0,13,0],[4,1,13,1],[4,2,9,2],[4,3,4,4],[36,1,37,1],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[34,2,35,2],[34,3,34,4],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[32,2,33,2],[32,3,32,4],[13,5,13,6],[15,5,15,6],[33,5,33,6],[31,5,31,6],[16,5,16,6],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[14,1,21,1],[14,2,17,2],[14,3,14,4],[10,2,13,2],[10,3,10,4],[22,3,22,4],[41,2,44,2],[41,3,41,4],[36,0,37,0],[23,3,23,4],[23,1,26,1],[18,2,21,2],[18,3,18,4],[78,9,78,10],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[67,3,67,4],[63,3,63,4],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[59,3,59,4],[59,5,59,6],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[130,1,130,7],[124,1,124,4],[116,0,116,1],[117,5,117,7],[114,2,114,4],[110,3,110,4],[104,0,104,1],[102,0,102,1],[97,3,97,4],[127,1,127,7],[121,1,121,4],[114,5,114,7],[113,0,113,1],[126,1,126,7],[120,1,120,4],[123,1,123,4],[107,3,107,4],[106,3,106,4],[106,5,106,7],[113,5,113,7],[111,5,111,7],[111,0,111,1],[105,5,105,7],[98,5,98,7],[45,2,48,2],[45,3,45,4],[41,0,53,0],[41,1,48,1],[94,0,94,1],[94,3,94,4],[90,3,90,4],[88,0,88,1],[88,3,88,4],[50,1,53,1]]}
[]
["PRESUPUESTOS DE LA CONEXIÓN ELECTRICA (NO INCLUYE IGV)"]
["Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles",{"$nulls":5},"Vigente a partir del 04-08-2022"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia                                      Conectada (Pc)",null,"Opción                                 Tarifaria",null,"Aérea (2)","Subterránea (2)(3)"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW",null,"BT5A",null,1147,1286]
[{"$nulls":5},"BT5B (2 hilos)",null,333,470]
[{"$nulls":5},"BT5B (2 hilos) - Rural (1)",null,383]
[{"$nulls":5},"BT5B (3 hilos)",null,340,479]
[{"$nulls":5},"BT5B (3 hilos) - Rural (1)",null,390]
[{"$nulls":5},"BT6",null,246,399]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW",null,"BT5A",null,1177,1293]
[{"$nulls":5},"BT5B (2 hilos)",null,365,479]
[{"$nulls":5},"BT5B (3 hilos)",null,371,487]
[{"$nulls":5},"BT6",null,277,405]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW",null,"BT5A",null,2182,2318]
[{"$nulls":5},"BT5B",null,631,767]
[{"$nulls":5},"BT6",null,431,522]
[{"$nulls":5},"BT2/BT3/BT4",null,2737,2829]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW",null,"BT5A",null,2214,2329]
[{"$nulls":5},"BT5B",null,662,777]
[{"$nulls":5},"BT6",null,462,533]
[{"$nulls":5},"BT2/BT3/BT4",null,2912,2983]
[null,"C3","C3.1","20 kW < Pc ≤ 50 kW",null,"BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4",null,3738,4057]
[null,"C4","C4.1","50 kW < Pc ≤ 75 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,3998,4859]
[null,null,"C4.2","75 kW < Pc ≤ 150 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,null,6812]
[null,null,"C4.3","150 kW < Pc ≤ 225 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,null,8978]
[null,null,"C4.4","225 kW < Pc ≤ 300 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,null,9840]
["(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 , 4 y Sistemas Electricos Rurales (SER)"]
["(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.            (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
[]
["Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia                                      Conectada (Pc)",null,"Opción                                 Tarifaria",null,"Conexión","Caja toma (1)"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW",null,"BT5B (2 hilos)",null,194,85]
[{"$nulls":5},"BT5B (3 hilos)",null,200,85]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW",null,"BT5B (2 hilos)",null,211,151]
[{"$nulls":5},"BT5B (3 hilos)",null,218,151]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW",null,"BT5B",null,405,152]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW",null,"BT5B",null,432,312]
["(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios."]
["Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Soles"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia                                      Conectada (Pc)",null,"Opción                       Tarifaria",null,"Aérea            (1)","Subterránea (1)(2)"]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW",null,"BT5A",null,2232,2417]
[{"$nulls":5},"BT5B",null,637,822]
[{"$nulls":5},"BT6",null,438,573]
[{"$nulls":5},"BT2/BT3/BT4",null,2736,2872]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW",null,"BT5A",null,2236,2421]
[{"$nulls":5},"BT5B",null,640,826]
[{"$nulls":5},"BT6",null,442,577]
[{"$nulls":5},"BT2/BT3/BT4",null,2740,2876]
[null,"C3","C3.1","20 kW < Pc ≤ 50 kW",null,"BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4",null,3529,3880]
[null,"C4","C4.1","50 kW < Pc ≤ 75 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,3782,4263]
[null,null,"C4.2","75 kW < Pc ≤ 150 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,null,5497]
[null,null,"C4.3","150 kW < Pc ≤ 225 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,null,7693]
[null,null,"C4.4","225 kW < Pc ≤ 300 kW",null,"BT2/BT3/BT4",null,null,8431]
["(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble."]
["(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
["Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Soles"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia                                      Conectada (Pc)",null,"Opción                                 Tarifaria",null,"Conexión","Caja Toma (1)"]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW",null,"BT5B",null,403,127]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW",null,"BT5B",null,406,282]
["(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios."]
["Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia                                      Conectada (Pc)",null,"Opción                                 Tarifaria",null,"Aérea            (2)","Subterránea (2)(3)"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW",null,"BT7 (2 hilos)",null,723,862]
[{"$nulls":5},"BT7 (2 hilos) - Rural (1)",null,773]
[{"$nulls":5},"BT7 (3 hilos)",null,1006,867]
[{"$nulls":5},"BT7 (3 hilos) - Rural (1)",null,1056]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW",null,"BT7 (2 hilos)",null,754,869]
[{"$nulls":5},"BT7 (3 hilos)",null,1038,884]
["(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 , 4 y Sistemas Electricos Rurales (SER)"]
["(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble."]
["(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
[]
["Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia                                      Conectada (Pc)",null,"Opción                                 Tarifaria",null,"Costo"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW",null,"BT7",null,6]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW",null,"BT7",null,7]
[]
["Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles",{"$nulls":4},"10 kV",null,"13.2/7.62 kV",null,"20 kV - 22.9/13.2 kV"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","PMI","Celda","PMI","Celda","PMI","Celda"]
["Trifásica","C5","C5.1","Pc ≤ 100 kW","MT2/MT3/MT4",11717,20026,14375,26161,16165,26199]
[null,null,"C5.2","100 kW < Pc ≤ 400 kW","MT2/MT3/MT4",15670,18016,14460,23489,16165,26199]
[null,null,"C5.3","400 kW < Pc ≤ 700 kW","MT2/MT3/MT4",14073,17224,14863,22436,16955,29321]
[null,null,"C5.4","700 kW < Pc ≤ 1000 kW","MT2/MT3/MT4",14533,16361,14863,22436,17330,28605]
[null,null,"C5.5","1000 kW < Pc ≤ 2500 kW","MT2/MT3/MT4",17747,17110,16207,22086,19009,26615]
[]
["Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles"]
["Elemento",null,"Tipo de red","Potencia Conectada (Pc)",null,"Descripción",null,null,"10 kV","13.2/7.62 kV","20 kV - 22.9/13.2 kV"]
["Empalme de acometida",null,"Aérea","Pc ≤ 1000 kW",null,"A red aérea con cable autoportante",null,null,1348,1167,1117]
[{"$nulls":5},"A red aérea con conductor desnudo",null,null,207,207,207]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"A red aérea con cable autoportante",null,null,1348,1167,1117]
[{"$nulls":5},"A red aérea con conductor desnudo",null,null,207,207,207]
[null,null,"Subterránea","Pc ≤ 1000 kW",null,"A red subterránea",null,null,7634,7634,7634]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"A red subterránea",null,null,7634,7634,7634]
["Cable de acometida",null,"Aérea","Pc ≤ 1000 kW",null,"Con cable autoportante y salida a red subterránea",null,null,7988,7629,7745]
[{"$nulls":5},"Con conductor desnudo y salida a red aérea",null,null,6496,6509,6857]
[{"$nulls":5},"Con conductor desnudo y salida a red subterránea",null,null,6648,6481,6522]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"Con cable autoportante y salida a red subterránea",null,null,8426,7629,7745]
[{"$nulls":5},"Con conductor desnudo y salida a red aérea",null,null,7491,6566,6857]
[{"$nulls":5},"Con conductor desnudo y salida a red subterránea",null,null,7333,6538,6522]
[null,null,"Subterránea-Aérea","Pc ≤ 1000 kW",null,"Con conductor desnudo y salida a red subterránea",null,null,7711,7352,8176]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"Con conductor desnudo y salida a red subterránea",null,null,8332,7352,8176]
["Caja de protección",null,"Subterránea","Pc ≤ 1000 kW",null,"Para celda interior",null,null,7478,7201,7448]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"Para celda interior",null,null,7478,7201,7448]
["Sistema de protección y seccionamiento",null,"Aérea","Pc ≤ 100 kW",null,"Con seccionador cut-out",null,null,1796,1682,1891]
[null,null,null,"100 kW < Pc ≤ 400 kW",null,"Con seccionador cut-out",null,null,1801,1676,1892]
[null,null,null,"400 kW < Pc ≤ 700 kW",null,"Con seccionador cut-out",null,null,1823,1696,1892]
[null,null,null,"700 kW < Pc ≤ 1000 kW",null,"Con seccionador cut-out",null,null,1863,1713,1896]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"Con seccionador cut-out",null,null,7781,6933,7446]
[null,null,"Subterránea","Pc ≤ 1000 kW",null,"Con seccionador de potencia para celda interior",null,null,20460,21426,27472]
[null,null,null,"1000 kW < Pc ≤ 2500 kW",null,"Con seccionador de potencia para celda interior",null,null,32824,33900,27328]
["Protección sobretensión",null,"Aérea",null,null,"Para instalación exterior",null,null,1084,1154,1458]
[null,null,"Subterránea",null,null,"Para instalación interior",null,null,1724,2087,2356]
["Zanja (metro lineal)",null,"Aérea/Subterránea",null,null,"Para PMI o celda interior",null,null,66,66,66]
["Rotura y reparación de vereda (m2)",null,"Aérea/Subterránea",null,null,"Para PMI o celda interior",null,null,160,160,160]
["Murete",null,"Aérea",null,null,"Para PMI",null,null,342,342,342]
["Protección de estructuras",null,"Aérea",null,null,"Bloque de concreto",null,null,582,582,582]
[{"$nulls":5},"Riel de acero",null,null,190,190,190]
[null,"Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles"]
[null,"Descripción",null,null,null,"Unidad","Costo"]
[null,"Rotura y resane de vereda en baja tensión",null,null,null,"m2",160]
[null,"Murete baja tensión, conexión monofásica",null,null,null,"Unidad",197]
[null,"Murete baja tensión, conexión trifásica",null,null,null,"Unidad",218]
[null,"Mástil metálico de 3 m",null,null,null,"Unidad",99]
[null,"Mástil metálico de 6 m",null,null,null,"Unidad",156]
[null,"Costos Adicionales al Sistema de Proteccion y Seccionamiento - Soles"]
[null,"Descripción",{"$nulls":6},"Unidad","Costo"]
[null,"Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10kV, 300A x 3 (1)",{"$nulls":6},"Unidad",2336]
[null,"Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22.9kV, 200A x 3 (1)",{"$nulls":6},"Unidad",3875]
[null,"Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10kV, 400A x 1 (2)",{"$nulls":6},"Unidad",6384]
[null,"Aislador Extensor, Polimerico, 25kv, Para Cut-Out x 3 (3)",{"$nulls":6},"Unidad",896]

{"sheet":"REP_MTTO","index":2,"n_rows":95,"n_cols":15,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[5,0,14,0],[5,1,14,1],[5,2,10,2],[5,3,10,3],[54,8,54,14],[43,7,43,8],[43,9,43,10],[43,11,43,12],[43,13,43,14],[62,11,62,12],[3,7,3,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[3,13,3,14],[32,0,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[15,0,28,0],[15,1,22,1],[15,2,18,2],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[25,1,28,1],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[15,3,18,3],[81,0,85,0],[81,1,85,1],[70,1,75,1],[70,2,73,2],[74,2,75,2],[79,0,79,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[62,9,62,10],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[79,9,79,10]]}
[]
["CARGOS DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO  DE LA CONEXIÓN ELECTRICA (NO INCLUYE IGV)"]
["Conexiones en Baja Tensión 220 V - Nuevos Soles",{"$nulls":6},"Vigente a partir del 04-08-2022"]
[{"$nulls":7},"Electrónico - Caja Plástico",null,"Electrónico - Caja Metal",null,"Electromecánico - Caja Plástico",null,"Electromecánico - Caja Metal"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","Aérea                       (2)","Subterránea (2)(3)","Aérea                       (2)","Subterránea (2)(3)","Aérea                       (2)","Subterránea (2)(3)","Aérea                       (2)","Subterránea (2)(3)","Aérea                       (2)","Subterránea (2)(3)"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW","BT5A",1.81,1.83]
[{"$nulls":4},"BT5B (2 hilos)",null,null,1.31,1.33,1.3699999999999999,1.3900000000000001,1.57,1.5899999999999999,1.63,1.65]
[{"$nulls":4},"BT5B (2 hilos) - Rural (1)",null,null,1.52,null,1.59,null,1.84,null,1.91]
[{"$nulls":4},"BT5B (3 hilos)",null,null,1.31,1.33,1.3699999999999999,1.3900000000000001,1.57,1.5899999999999999,1.63,1.65]
[{"$nulls":4},"BT5B (3 hilos) - Rural (1)",null,null,1.57,null,1.6400000000000001,null,1.8900000000000001,null,1.96]
[{"$nulls":4},"BT6",0.77,0.77999999999999992]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW","BT5A",1.8499999999999999,1.83]
[{"$nulls":4},"BT5B (2 hilos)",null,null,1.31,1.33,1.3699999999999999,1.3900000000000001,1.57,1.5899999999999999,1.63,1.65]
[{"$nulls":4},"BT5B (3 hilos)",null,null,1.31,1.33,1.3699999999999999,1.3900000000000001,1.57,1.5899999999999999,1.63,1.65]
[{"$nulls":4},"BT6",0.77,0.77999999999999992]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW","BT5A",3.42,3.48]
[{"$nulls":4},"BT5B",null,null,1.82,1.88,1.82,1.88,1.97,2.0100000000000002,1.97,2.0100000000000002]
[{"$nulls":4},"BT6",0.83000000000000007,0.83]
[{"$nulls":4},"BT2/BT3/BT4",3.9899999999999998,4.05]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW","BT5A",3.42,3.48]
[{"$nulls":4},"BT5B",null,null,1.82,1.88,1.82,1.88,1.97,2.0100000000000002,1.97,2.0100000000000002]
[{"$nulls":4},"BT6",0.83000000000000007,0.83]
[{"$nulls":4},"BT2/BT3/BT4",4.04,4.0999999999999996]
[null,"C3","C3.1","20 kW < Pc ≤ 50 kW","BT5B",5.51,5.4700000000000006]
[{"$nulls":4},"BT5A/BT2/BT3/BT4",5.51,5.4700000000000006]
[null,"C4","C4.1","50 kW < Pc ≤ 75 kW","BT2/BT3/BT4",5.59,5.73]
[null,null,"C4.2","75 kW < Pc ≤ 150 kW","BT2/BT3/BT4",null,6.37]
[null,null,"C4.3","150 kW < Pc ≤ 225 kW","BT2/BT3/BT4",null,7.08]
[null,null,"C4.4","225 kW < Pc ≤ 300 kW","BT2/BT3/BT4",null,7.34]
["(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 , 4 y Sistemas Electricos Rurales (SER)"]
["(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.            (3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
["Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Nuevos Soles"]
[{"$nulls":5},"Electrónico - Caja Plástico",null,"Electrónico - Caja Metal",null,"Electromecánico - Caja Plástico",null,"Electromecánico - Caja Metal"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW","BT5B (2 hilos)",1.36,1.25,1.42,1.31,1.62,1.51,1.68,1.57]
[{"$nulls":4},"BT5B (3 hilos)",1.4000000000000001,1.29,1.46,1.35,1.6600000000000001,1.55,1.72,1.61]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW","BT5B (2 hilos)",1.4000000000000001,1.29,1.46,1.35,1.6600000000000001,1.55,1.72,1.61]
[{"$nulls":4},"BT5B (3 hilos)",1.4000000000000001,1.29,1.46,1.35,1.6600000000000001,1.55,1.72,1.61]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW","BT5B",1.85,1.79,1.85,1.79,2,1.92,2,1.92]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW","BT5B",1.9,1.8399999999999999,1.9,1.8399999999999999,2.0499999999999998,1.9700000000000002,2.0499999999999998,1.9700000000000002]
["(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios."]
["(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
["Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Nuevos Soles"]
[{"$nulls":7},"Electrónico - Caja Plástico",null,"Electrónico - Caja Metal",null,"Electromecánico - Caja Plástico",null,"Electromecánico - Caja Metal"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (2)","Aérea                       (1)","Subterránea (2)","Aérea                       (1)","Subterránea (2)","Aérea                       (1)","Subterránea (2)"]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW","BT5A",3.42,3.48]
[{"$nulls":4},"BT5B",null,null,1.82,1.92,1.82,1.92,1.97,2.0499999999999998,1.97,2.0499999999999998]
[{"$nulls":4},"BT6",0.83000000000000007,0.87999999999999989]
[{"$nulls":4},"BT2/BT3/BT4",3.9899999999999998,4.05]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW","BT5A",3.42,3.48]
[{"$nulls":4},"BT5B",null,null,1.82,1.92,1.82,1.92,1.97,2.0499999999999998,1.97,2.0499999999999998]
[{"$nulls":4},"BT6",0.83000000000000007,0.87999999999999989]
[{"$nulls":4},"BT2/BT3/BT4",3.9899999999999998,4.05]
[null,"C3","C3.1","20 kW < Pc ≤ 50 kW","BT5B",5.46,5.3800000000000008]
[{"$nulls":4},"BT5A/BT2/BT3/BT4",5.46,5.3800000000000008]
[null,"C4","C4.1","50 kW < Pc ≤ 75 kW","BT2/BT3/BT4",5.55,5.51]
[null,null,"C4.2","75 kW < Pc ≤ 150 kW","BT2/BT3/BT4",null,5.95]
[null,null,"C4.3","150 kW < Pc ≤ 225 kW","BT2/BT3/BT4",null,6.6400000000000006]
[null,null,"C4.4","225 kW < Pc ≤ 300 kW","BT2/BT3/BT4",null,6.9]
["(1) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble."]
["(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
["Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Nuevos Soles"]
[{"$nulls":5},"Electrónico - Caja Plástico",null,"Electrónico - Caja Metal",null,"Electromecánico - Caja Plástico",null,"Electromecánico - Caja Metal"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)","Aérea                       (1)","Subterránea (1)(2)"]
["Trifásica","C2","C2.1","Pc ≤ 10 kW","BT5B",1.85,1.79,1.85,1.79,2,1.92,2,1.92]
[null,null,"C2.2","10 kW < Pc ≤ 20 kW","BT5B",1.9,1.8399999999999999,1.9,1.8399999999999999,2.0499999999999998,1.9700000000000002,2.0499999999999998,1.9700000000000002]
["(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios."]
["(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
["Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Nuevos Soles"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","Aérea              (2)","Subterránea (2)(3)"]
["Monofásica","C1","C1.1","Pc ≤ 3 kW","BT7 (2 hilos)",1.8900000000000001,1.92]
[{"$nulls":4},"BT7 (2 hilos) - Rural (1)",1.8900000000000001,0.76]
[{"$nulls":4},"BT7 (3 hilos)",2.48,2.41]
[{"$nulls":4},"BT7 (3 hilos) - Rural (1)",2.52,0.76]
[null,null,"C1.2","3 kW < Pc ≤ 10 kW","BT7 (2 hilos)",1.8900000000000001,1.92]
[{"$nulls":4},"BT7 (3 hilos)",2.48,2.41]
["(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 , 4 y Sistemas Electricos Rurales (SER)"]
["(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.",null,null,null,"(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea)."]
["Conexiones en Media Tensión - Nuevos Soles"]
[{"$nulls":5},"10 kV",null,"13.2/7.62 kV",null,"20 kV - 22.9/13.2 kV"]
["Fases","Tipo","Subtipo","Potencia Conectada (Pc)","Opción Tarifaria","PMI","Celda","PMI","Celda","PMI","Celda"]
["Trifásica","C5","C5.1","Pc ≤ 100 kW","MT2/MT3/MT4",19.53,28.03,20.32,30.33,21.65,33.159999999999997]
[null,null,"C5.2","100 kW < Pc ≤ 400 kW","MT2/MT3/MT4",20.84,27.36,20.37,29.46,21.65,33.159999999999997]
[null,null,"C5.3","400 kW < Pc ≤ 700 kW","MT2/MT3/MT4",20.32,27.11,20.48,29.15,21.93,34.18]
[null,null,"C5.4","700 kW < Pc ≤ 1000 kW","MT2/MT3/MT4",20.440000000000001,26.840000000000003,20.48,29.15,22.05,33.950000000000003]
[null,null,"C5.5","1000 kW < Pc ≤ 2500 kW","MT2/MT3/MT4",22.1,27.96,21.5,29.909999999999997,23.439999999999998,33.9]
{"$rows_empty":8}
["  "]

{"sheet":"COR_RECONEX","index":3,"n_rows":113,"n_cols":6,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,0,95,0],[100,0,107,0],[0,0,0,5],[6,0,13,0],[6,1,9,1],[47,1,49,1],[45,0,45,3],[45,4,45,5],[10,1,13,1],[15,4,15,5],[1,0,1,5],[4,0,4,2],[4,3,5,3],[26,0,31,0],[28,1,29,1],[30,1,31,1],[17,0,22,0],[20,1,22,1],[24,0,24,3],[17,1,19,1],[47,0,52,0],[50,1,52,1],[34,3,35,3],[36,0,43,0],[36,1,39,1],[40,1,43,1],[34,0,34,2],[66,0,79,0],[82,0,82,3],[82,4,82,5],[54,0,54,3],[54,4,54,5],[56,0,61,0],[58,1,59,1],[60,1,61,1],[64,0,64,3],[64,4,64,5],[112,0,112,1],[110,0,110,1],[111,0,111,1],[98,0,98,3],[98,4,98,5]]}
[]
["IMPORTES MAXIMOS DE CORTE Y RECONEXION (NO INCLUYE IGV)"]
["Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6"]
[null,null,"Vigente a partir del 04-08-2022"]
["Descripción",null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad"]
["Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6","Corte","Fusible o interruptor (tapa sin ranura)",7.77]
[null,null,"Interruptor (tapa con ranura)",10.53]
[null,null,"Caja de medición (aislamiento acometida)",11.3]
[null,null,"Línea aérea (empalme)",27.03]
[null,"Reconexión","Fusible o interruptor (tapa sin ranura)",9.36]
[null,null,"Interruptor (tapa con ranura)",12.1]
[null,null,"Caja de medición (aislamiento acometida)",12.98]
[null,null,"Línea aérea (empalme)",32.840000000000003]
[]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6","Retiro","RT conexión aérea","Camioneta",54.29,58.21]
[null,null,"RT conexión subterránea","Camioneta",55.29,59.01]
[null,null,"RT conexión mixta","Camioneta",55.29,59.01]
[null,"Reinstalación","RIconexión aérea","Camioneta",95.97,103.37]
[null,null,"RI conexión subterránea","Camioneta",72.069999999999993,77.930000000000007]
[null,null,"RI conexión mixta","Camioneta",72.069999999999993,77.930000000000007]
[]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6","Corte","Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)","Camioneta",24.95,29.13]
[null,"Reconexión","Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)","Camioneta",22.52,27.67]
[null,"Retiro","RT conexión subterránea (empalme y cable de acometida)","Camioneta",185.16,192.57]
[null,null,"RT conexión mixta (empalme y cable de acometida)","Camioneta",185.16,192.57]
[null,"Reinstalación","RI conexión subterránea (empalme y cable de acometida)","Camioneta",255.46,265.35000000000002]
[null,null,"RI conexión mixta (empalme y cable de acometida)","Camioneta",255.46,265.35000000000002]
[]
["Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6"]
["Descripción",null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad"]
["Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6","Corte","Fusible o interruptor (tapa sin ranura)",9.23]
[null,null,"Interruptor (tapa con ranura)",11.73]
[null,null,"Caja de medición (aislamiento acometida)",11.84]
[null,null,"Línea aérea (empalme)",26.75]
[null,"Reconexión","Fusible o interruptor (tapa sin ranura)",12.4]
[null,null,"Interruptor (tapa con ranura)",14.45]
[null,null,"Caja de medición (aislamiento acometida)",15.48]
[null,null,"Línea aérea (empalme)",33.76]
[]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6","Retiro","RT conexión aérea","Camioneta",64.58,69.52]
[null,null,"RT conexión subterránea","Camioneta",60.01,63.7]
[null,null,"RT conexión mixta","Camioneta",60.01,63.7]
[null,"Reinstalación","RI conexión aérea","Camioneta",110.74,119.19]
[null,null,"RI conexión subterránea","Camioneta",80.86,87.43]
[null,null,"RI conexión mixta","Camioneta",80.86,87.43]
[]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-AP-BT6","Corte","Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)","Camioneta",28.29,33.229999999999997]
[null,"Reconexión","Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)","Camioneta",30.47,34.32]
[null,"Retiro","RT conexión subterránea (empalme y cable de acometida)","Camioneta",203.19,210.6]
[null,null,"RT conexión mixta (empalme y cable de acometida)","Camioneta",203.19,210.6]
[null,"Reinstalación","RI conexión subterránea (empalme y cable de acometida)","Camioneta",298.33,298.33]
[null,null,"RI conexión mixta (empalme y cable de acometida)","Camioneta",288.48,297.14999999999998]
[]
["Conexiones Trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)"]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Trifásica hasta 20 kW resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)","Corte","Fusible o interruptor (tapa sin ranura)","Camioneta",26.07,28.17]
[null,null,"Interruptor (tapa con ranura)","Camioneta",29.17,31.56]
[null,null,"Caja de medición (aislamiento acometida)","Camioneta",29.34,31.68]
[null,null,"Línea aérea (empalme)","Camioneta",41.77,44.74]
[null,"Reconexión","Fusible o interruptor (tapa sin ranura)","Camioneta",42.36,44.65]
[null,null,"Interruptor (tapa con ranura)","Camioneta",32.979999999999997,35.700000000000003]
[null,null,"Caja de medición (aislamiento acometida)","Camioneta",46.29,48.38]
[null,null,"Línea aérea (empalme)","Camioneta",62.7,65.790000000000006]
[null,"Retiro","RT conexión aérea","Camioneta",64.58,69.52]
[null,null,"RT conexión subterránea","Camioneta",60.01,63.7]
[null,null,"RT conexión mixta","Camioneta",60.01,63.7]
[null,"Reinstalación","RIconexión aérea","Camioneta",123.38,131.84]
[null,null,"RIión subterránea","Camioneta",93.5,100.12]
[null,null,"RI conexión mixta","Camioneta",93.5,100.12]
[]
["Conexiones trifásicas mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)"]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Trifásica mayor a 20 kW resto de opciones (BT2,BT3 y BT4)","Corte","En fusible o interruptor (tapa sin ranura)","Camioneta",29.08,31.44]
[null,null,"En caja de medición (aislamiento acometida)","Camioneta",31.81,34.36]
[null,null,"En línea aérea (empalme)","Camioneta",47.25,50.44]
[null,"Reconexión","En fusible o interruptor (tapa sin ranura)","Camioneta",38.119999999999997,40.47]
[null,null,"En caja de medición (aislamiento acometida)","Camioneta",47.71,50.81]
[null,null,"En línea aérea (empalme)","Camioneta",76.38,80.61]
[null,"Retiro","En conexión aérea","Camioneta",94.17,101.53]
[null,null,"En conexión subterránea","Camioneta",88.19,94.75]
[null,null,"En conexión mixta","Camioneta",88.19,94.75]
[null,"Reinstalación","En conexión aérea","Camioneta",140.83000000000001,150.66]
[null,null,"En conexión subterránea","Camioneta",113.54,122]
[null,null,"En conexión mixta","Camioneta",113.54,122]
[]
["Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2,MT3 y MT4)"]
["Descripción",null,null,null,"Costo Total (S/.)"]
["Tipo de Conexión","Tipo","Modalidad","Traslado","Urbana Provincia","Rural"]
["Trifásica hasta 2500 kW resto de opciones (MT2,MT3 y MT4)","Corte","En sistema de protección - PMI","Camioneta",59.27,64.2]
[null,null,"En sistema de protección - Celda","Camioneta",59.22,64.12]
[null,"Reconexión","En sistema de protección - PMI","Camioneta",59.22,64.12]
[null,null,"En sistema de protección - Celda","Camioneta",71.069999999999993,76.930000000000007]
[null,"Retiro","En sistema de protección - PMI","Camioneta",249.81,259.64999999999998]
[null,null,"En sistema de protección - Celda","Camioneta",101.45,109.9]
[null,"Reinstalación","En sistema de protección - PMI","Camioneta",442.17,454.01]
[null,null,"En sistema de protección - Celda","Camioneta",260.74,270.62]
[]
["Suministros Rurales con Celdas Fotovoltaicas (Sierra)"]
["Tipo",null,"Costo Total (S/.)"]
["Corte",null,8.4700000000000006]
["Reconexión",null,10.61]

{"sheet":"Hoja1","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}